**闽南师大逸夫楼国际学术交流中心后院铁门修缮项目**

**招标公告**

根据闽南师范大学相关要求，现就闽南师大逸夫楼国际学术交流中心后院铁门修缮项目进行公开招标，具体说明如下：

**一、招标内容**

本项目为**闽南师大逸夫楼国际学术交流中心后院铁门修缮项目**，具体以招标人提供的投标清单、施工方案为准。

1. 工程地点：闽南师大逸夫楼国际学术交流中心后院
2. 工程内容：制作并安装电动不锈钢伸缩门（含电动装置、遥控器）、制作并安装不锈钢固定格栅及不锈钢平开门。
3. 工程质量要求：质量要求达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准；质保期：贰年。
4. 工期要求：8天。
5. 控制总价：22119.2元（具体详见报价清单）
6. 工程结算方式：固定单价，据实结算。

7.投标人资格要求：本招标项目要求投标人具备**室内外装修资质或装璜装饰资质。投标人的法定代表人及投标代理人均不得与闽南师范大学存在劳动用工关系，且投标代理人与投标人之间不得存在挂靠关系。**

8.评标办法：本项目采用**经评审的最低中标价**办法，并对投标人采用**资格后审**的审查采用方式，报价不得超过招标控制价。

**二、投标要求及说明**

1. 报名方式：本项目无须报名，所有潜在投标人递交标书时，现场签到即视为报名。

如需看现场，请联系国际学术交流中心黄老师：18959627226。如有异议，请书面联系柯老师，联系电话：2591421。

2.投标时间及地点：投标文件递交时间为2020年9月18日上午8:30时至9:00分，递交地点为闽南师范大学东大门门口（修缮科有专人在此地接标书）；逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

3.开标时间及地点

开标时间：2020年9月18日9时30分。

开标地点：闽南师大科技信息楼北1206室。

4.投标文件要求

投标文件应包括对公账户信息、营业执照（经营范围须包含室内装修或装饰装潢）复印件及税务登记证复印件、法定代表人资格证明书、授权委托书、报价单等。（投标文件格式附后）

投标人须编制由以上所规定文件组成的投标文件**正本壹份，副本壹份**，正本用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准。

**投标文件须密封完整并在密封处加盖投标人公章。**

5.联系方式

电话：0596-2591421 联系人：柯老师

闽南师范大学基建处

2020年9月15日

**闽南师范大学**

**投 标 文 件**

**投标项目名称:**

**投标人名称 ：**

**日 期 ： （加盖公章）**

附件1：

**投标人对公账户信息**

**投标人名称（即对公账户名称）：**

**（加盖公章）**

**对公账号:**

**开 户 行：**

附件2：

**投标人营业执照、税务登记证、相关资质证明**

（注：营业执照、税务登记证、室内装修或装饰装潢资质等相关资质证明提供复印件，需加盖公章并注明复印件与原件一致。）

附件3：

**法定代表人资格证明书**

单位名称:

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系

（投标人）的法定代表人。为施工、竣工和保修**闽南师大逸夫楼国际学术交流中心后院铁门修缮项目**，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之相关的一切事物。

投标人：（盖章）

年 月 日

附件4：

**授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系我单位

（投标人）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我单位代理人（须附身份证复印件），以本单位的名义参加**闽南师大逸夫楼国际学术交流中心后院铁门修缮项目**的招投标活动。代理人在领取招标文件、勘察现场、投标文件递交、参加开标会、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与其有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托！

代理人： 性别： 年龄： 单位： 部门：

职务： 身份证号：

联系电话： 传真：

地址：

投标人（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件5：

**闽南师大逸夫楼国际学术交流中心后院铁门修缮项目**

**投标报价清单**

**(投标控制总价：**22119.2**元)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | | **工程量** | **单位** | **单价报价** | **总价(元)** |
|
|
| 1 | 不锈钢电动伸缩门  高度：60cm，长度：6m  （含一套伸缩门电动装置、遥控器）  要求：定位、弹线、安装（轨道、门、电动装置）、调试、清理等 | | 1 | 樘 |  |  |
| 2 | 电动伸缩门前方安装镀锌钢管立柱  安装要求：立杆包有反光标志  规格：高度80cm ；Φ100mm | | 1 | 根 |  |  |
| 3 | 不锈钢固定格栅（含上部枪头）  安装要求：  尺寸：4.1m\*2.2m  边框方管规格：80mm\*50mm\*2mm；  中间立管规格：25mm\*25mm\*1mm；  立管间距：10cm；  中部不锈钢板规格：4.1m\*0.4m；  不锈钢固定格栅上枪头规格：  Φ25\*1mm，高度：20cm | | 9.02 | m2 |  |  |
| 4 | 不锈钢平开门（含上部枪头）  安装要求：尺寸：4.5m\*2.2m  底部设置两个地弹簧轮  门框方管规格：80mm\*50mm\*2mm；  中间立管规格：25mm\*25mm\*1mm，  立管间距：10cm；  中部不锈钢板规格：4.5m\*0.4m；  不锈钢平开门上枪头规格：  Φ25\*1mm，高度：20cm | | 9.9 | m2 |  |  |
| 合 计 | | 大写： 万 仟 佰 拾 元 | | | |  |

建设单位： 闽南师范大学

投标单位： （盖章）

法定代表人： （签字并盖章）

编制时间：

附件6：

**其他应提供的证明材料**